36.8. "tty" --- 端末制御のための関数群
**************************************

"tty" モジュールは端末を cbreak および raw モードにするための関数を定
義しています。

このモジュールは "termios" モジュールを必要とするため、 Unix でしか動
作しません。

"tty" モジュールでは、以下の関数を定義しています:

tty.setraw(fd[, when])

   ファイル記述子 *fd* のモードを raw モードに変えます。 *when* を省略
   すると標準の値は "termios.TCSAFLUSH" になり、 "termios.tcsetattr()"
   に渡されます。

tty.setcbreak(fd[, when])

   ファイル記述子 *fd* のモードを cbreakモードに変えます。 *when* を省
   略すると標準の値は "termios.TCSAFLUSH" になり、
   "termios.tcsetattr()" に渡されます。

参考:

  モジュール "termios"
     低レベル端末制御インタフェース。
